PR

A=1 F=1 PSD Angle=-0.09

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name of the coil | Movement in yaw | Movement in pitch |
| 1 | 0.04 | 0.07 |
| 2 | 0.18 | 0.28 |
| 3 | 0.027 | 0.078 |
| 4 | 0.22 | 0.34 |

BS

A=1 F=1 PSD angle=0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name of the coil | Movement in yaw | Movement in pitch |
| 1 | 0.13 | 0.07 |
| 2 | 0.10 | 0.065 |
| 3 | 0.10 | 0.062 |
| 4 | 0.14 | 0.086 |